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 迪尚凯尼1号公寓拆除工程招标文件
迪尚凯尼1号公寓拆除工程将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎有实力及实践经验的法人单位参加投标。

一、项目名称工程地点

项目名称:迪尚凯尼1号公寓拆除工程
项目地点:高区火炬路220号凯尼工厂院内
二、工程基本情况

凯尼1号公寓楼共6层，总面积约8900平方米。
三、招标范围

本工程招标范围：凯尼1号公寓内1-6层内部隔墙、地面、管线全部拆除以及拆除后的垃圾转运处理，拆除后的管道等由中标单位自行处理。具体拆除范围详见图纸。

四、拆除界面
原则上拆除至毛坯效果：

1、需保护性拆除部分，拆除后堆放至甲方指定区域，暂定保护性拆除的物品：暖气片等；所有消防管道保留。

2、一层除楼梯间外所有中间隔墙、吊顶全部拆除，水、暖气管道全部拆除，一层地面除厨房地面拆除外，其他原有地面石材保留；

3、二、三、四、五、六层除楼梯间外所有内部隔墙全部拆除，水、暖气管道全部拆除，地面铲除至结构楼板层。
五、要求投标人条件：

1、在中国境内的独立法人单位，并且具有合法有效的营业执照证书；

2、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平；

3、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包，投标单位需提供详细的拆除方案，包括保护措施、拆除顺序、施工工期、人员组织、原有建筑结构保护、建筑垃圾清运、安全专项及应急救援预案等，现场需设置项目经理，负责整个拆除的进度及安全等；

4、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

5、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

6、投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；
7、本次招标不接受联合体投标。

六、工期要求
整体工期不得超过42天。
七、施工要求

1、中标单位进场施工必须服从甲方及相关方管理和要求，办理施工必要的手续和缴纳保证金（如有），施工要保证防潮隔音，并做好扬尘处理。

2、中标人应注意对未拆除部分进行保护，包括但不限于一层石材地面、楼梯、外墙、外窗，如造成产品的损坏，中标人应予赔偿，具体额度由双方协商，协商不成时由建设单位单方确定，中标人不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。若对建设单位的决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。

3、安全施工与防护

（1）中标人应遵守工程建设安全生产和防火有关管理规定，严格按安全文明施工标准组织施工，及时办理相关作业手续、并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护和防火措施，消除事故隐患，确保自有工人和作业范围内其他人员的安全不受损害。

（2）由于中标人安全措施不力造成安全或火灾事故的责任和因此发生的费用，均由中标人承担。

4、中标单位承担本项目全部施工安全责任，项目作业人员必须持证上岗。中标单位须为本项目所有进场工人购买工伤保险 + 项目意外险；投标人投标文件内须附保险承诺函。

八、投标报价

1、投标人自行到施工现场踏勘以充分了解其施工环境、工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑预测风险系数并计入投标报价内，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2、投标报价采用固定总价包干，固定总价包括人工费、材料费、机械费、垂直运输费、二次搬运费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、成品保护费、施工用水用电费等以及各种明示或隐含的风险、责任和义务，投标人应考虑周全，凡发生缺项、漏项等风险自负(甲方变更部分除外)。

3、竣工结算价=合同包干价+设计变更引起的增（减）额+现场签证引起的增（减）额。

4、竣工结算时允许调整的内容有：

（1）因设计变更、现场签证、暂定价项目增减工程量，结算时按实调整。

（2）招标人要求增减的内容；

除以上两种情况外，其他情况一概不予调整。

5、中标单位的企业法人（或实际控制人）需作为担保人承担连带担保责任，质保期内按约定履行相关质量保障，质保期内发生工程质量问题免费维修。若中标人未按要求履约，招标人有权自行委托第三方进行维修，费用及风险由中标人和担保人承担，中标人不支付相关费用，由担保人支付；如担保人拒绝支付，招标人有权起诉并追索担保人相关财产，用于支付维修相关费用。

九、评标规则
1、原则上采用二次报价即定标原则。清单无误、品牌等各项标准符合甲方要求，招标实行淘汰第一轮最高价的规定；若投标单位为三家或三家以下，或品牌等各项标准不统一（相关单位需在开标现场当场提出，并由投标单位之间相互举证说明），则不执行此规定。

2、招标第一轮，密封送达，现场公开唱标，并做技术答疑。

3、入围第二轮的投标单位的二轮报价，密封送达，现场公开开标。

重要备注：二轮报价高于一轮报价，做废标处理。

4、重要评标原则：实行3%价格保护规则；
注释：一轮报价最低的投标单位获得优先谈判权（清单等各项标准审核无误）；二轮报价时，获得优先谈判权的投标单位若不是最低价，但二轮报价与最低价差价在3%以内（含3%），则优先约谈该投标单位。

5、投标单位须严格按照招标书内容要求编订符合规定的报价清单，并对招标文件内容清楚无异议；一轮报价公开各单位确认清单统一标准后不得进行修改变更，如因投标单位自身原因导致报价错误不想继续参加竞标的，投标方同意由招标方全额扣除投标保证金。
十、评标方法

1、本次招标采用的评标方法为综合评审，招标人将对技术标内容及各项综合指标进行打分，按照综合评分由高到低的顺序对投标人进行排序，评分排序将作为重要依据供招标人参考，招标人根据评分及工程实际情况内部评审并确认最终中标结果，涉及到3%价格保护规则的，则优先按规则执行。

2、评分排序采取以下顺序：综合评分相等时，排序以抵顶比例高的优先，无抵顶项时，以技术标得分高的优先，技术标得分也相等的，由招标人自行确定。

3、中标候选人主动放弃中标、或因不可抗力不能履行合同、或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照名单排序依次确定其他投标人为中标人，也可以重新招标。

	分项
	评分项目
	分值
	评分标准
	评分方式及说明

	商务标
（80分）
	投标报价
	80
	1、投标报价最低者得满分80分，分值接近则保留至小数点后一位。
2、控制价50万元以下工程，报价高于最低价的，每高出3%扣1分；
控制价50万元以上工程，报价高于最低价的，每高出1%扣1分。
	报价按评分标准计算；

	
	抵顶报价（增分项）
	0~5
	1、抵顶报价为增分项（0~5分），每抵顶10%加0.5分；
2、抵顶比例必须为10的倍数（例如20、30、40等），且基础比例不低于20%。
	增分项，分值单独计算，不计入商务标80分基准

	商务标小计
	80
	报价80分＋抵顶增分0~5分（增分项不计入商务标基准分，单列计入总分）
	

	技术标
（20分）
	1 施工方案与优化
	6
	4~6分：施工组织设计科学、技术方案针对性强，能主动提出方案优化建议；
1~3分：方案基本合理，优化能力一般；
0分：未提供方案或方案不合理。
	招标小组按档评分

	
	2 工期与质保
	6
	4~6分：工期短，施工进度计划合理、质保时间长、保障措施完善；
1~3分：工期基本合理，质保满足基础要求；
0分：工期或质保不满足甲方要求。
	

	
	3 人员配置
	1
	1分：项目经理及关键岗位人员资质齐全、经验丰富、到位率高；
0分：人员不足或资质不符。
	

	
	4 清单准确性
	1
	1分：清单编制准确、无漏项错项，工程量计算规范；
0分：基本准确，少量偏差；
注：若关键项目未响应，由招标小组确认是否废标。
	

	
	5 标书、样品、品牌响应
	2
	2分：标书规范，主材品牌/样品规格符合或超过甲方要求；
0~1分：标书和样品基本符合甲方要求，个别品牌/样品偏差可接受；
注：未提供样品，标书散页或关键项目未响应，由招标小组确认是否废标。
	

	
	6 施工情况评分（既往合作工程）
	-2~2
	2分：合作工程施工质量优良、配合度高，工期及售后表现好；
1分：合作工程质量、配合一般；
-2~0分：合作工程质量较差或曾出现较大问题；
无既往合作记录的，由招标小组结合考察情况或同类业绩评定0~1分。
	

	
	7 综合实力（业绩、资质、风险把控）
	2
	2分：公司实力强、施工资质高，同类工程业绩突出，风险把控到位；
1分：实力较强，业绩良好，资质符合要求；
0分：实力一般，业绩、资质基本满足；
	

	技术标小计
	20
	
	

	总  分
	100
	总得分＝商务标80分＋技术标20分＋抵顶增分0~5分
	


十一、付款方式

为进一步明确招标人工程项目付款流程，保障合作双方权益，现将付款方式说明如下：

（一）、预付款：预付款比例为合同金额的30%-40%。

（二）、进度款：本次工程时间较短、不设进度款。

（三）、完工款：完工后支付至合同总额的100%。

（四）、投标人需根据上述付款范围，写明具体的付款节点和比例。

上述方式为建议方式，响应该方式，可以表明投标方对自己的施工质量

及管理充满信心;响应该方式，也将在打分中获得相应分数，计入最终综合评价。

十二、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件
（2）法人授权委托书
（3）企业税务登记证副本复印件
（4）工业产品备案证复印件
（5）企业生产标准证书
（6）产品检验报告

（7）施工企业资质证件

（8）安全生产许可证

注：1、本清单为通用资料模板，投标人无需逐项全部提供，仅结合本项目
实际业务类型、自身投标范围提交对应有效证件即可。
2、所提交资料须与本项目投标内容相匹配，缺少关键资料将影响评审
结果。
3、投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文
件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完
整，且以中文为准，否则将视为报价无效。
4、资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

十三、监督机制
1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：0631-5210592。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

4、中标单位需与我公司签订廉洁协议，乙方的（企业法定代表人/合同签订人/实控人）需同时作为本协议的连带保证担保人，与乙方共同承担连带担保责任。
十四、投标注意事项：
1、报价保证金为人民币 壹万元整。中标者保留至工程竣工验收合格后无息退还，落标者于决标后无息退还；在投标报价有效期内，中标单位收到中标通知后如不按报价履约的，投标保证金不予以退还。

2、报价保证金应当在报价截止时间24小时前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工商银行威海分行营业部

银行帐号：1614028209100210103 

3、请于2026年10月23日上午10：30前携带标书密封后送至迪尚集团23层办公室，现场开标。投标人应准备投标文件（胶装）一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
4、投标报价有效期60日。
5、投标单位对图纸或清单有疑问的在开标前3日提出，甲方就提出的问题统一答疑。

招标联系人：柏翰林           电话：15606300056    

设计联系人：崔玉龙           电话：15606300063

工程联系人：姜金亭           电话：15244000503  

 一、法定代表人资格证明书

单位名称：                                             

地    址：                                                  

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系 

       （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的

               （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！
代理人：                性别：            年龄：      

身份证号码：                         职务：            
投标人：                          （盖章）
法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     
三、投 标 书

迪尚（山东）康养发展有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述工程项目，并参加投标。我单位已详细、认真阅读招标文件，对招标文件及各项要求清楚无异议，遵从招标方规定，因错报、漏报、样品不符或不按招标方要求等行为造成扣分、废标等一切后果，责任自负。

为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：投标人可选择报现金价或抵顶价
人工拆除 含税总报价人民币（大写）：                      （￥               ）

机械拆除 含税总报价人民币（大写）：                      （￥               ）
抵顶含税总报价人民币（大写）：                      （不抵顶可不报价）

抵顶比例          （若报此项，则比例不低于20%，详见评分标准）
税率：         工期：      （天）

付款方式：                                            

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间完成招标内容中所有工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到   合格   。

5、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

7、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

8、投标报价有效期60日。
投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：         

邮政编码：           电话：               传真：    

开户银行名称：           

银行帐号：            

开户行地址：                    

      日期：     年     月    
投标报价表

方案一：人工拆除
	施工项
	拆除界面
	计量单位
	工程量
	综合单价
	含税合计

	一层拆除（含垃圾外运）
	原则上整体拆成毛坯
1、需保护性拆除部分，拆除后堆放至甲方指定区域，暂定保护性拆除的物品：暖气片等。
2、一层除楼梯间外所有中间砖砌墙、铝合金隔墙、吊顶全部拆除，水、暖气管道全部拆除，厨房地面拆除，其他原地面石材保留；顶板及墙面腻子铲除；
3、所有拆除后的垃圾清理转运。
	㎡
	1650
	
	

	二、三、四、五、六层拆除（含垃圾外运）
	原则上整体拆成毛坯
1、需保护性拆除部分，拆除后堆放至甲方指定区域，暂定保护性拆除的物品：暖气片等。
2、除楼梯间外所有内部隔墙、吊顶全部拆除，水、暖气管道全部拆除，地面铲除至结构楼板层.顶板及墙面腻子铲除；
3、所有拆除后的垃圾清理转运。
	㎡
	7250
	
	

	含税总价
	

	专票税率
	

	工期（日历天）
	

	付款方式
	


方案二：机械拆除
	施工项
	拆除界面
	计量单位
	工程量
	综合单价
	含税合计

	一层拆除（含垃圾外运）
	原则上整体拆成毛坯
1、需保护性拆除部分，拆除后堆放至甲方指定区域，暂定保护性拆除的物品：暖气片等。
2、一层除楼梯间外所有中间砖砌墙、铝合金隔墙、吊顶全部拆除，水、暖气管道全部拆除，厨房地面拆除，其他原地面石材保留；顶板及墙面腻子铲除；
3、所有拆除后的垃圾清理转运。
	㎡
	1650
	
	

	二、三、四、五、六层拆除（含垃圾外运）
	原则上整体拆成毛坯
1、需保护性拆除部分，拆除后堆放至甲方指定区域，暂定保护性拆除的物品：暖气片等。
2、除楼梯间外所有内部隔墙、吊顶全部拆除，水、暖气管道全部拆除，地面铲除至结构楼板层.顶板及墙面腻子铲除；
3、所有拆除后的垃圾清理转运。
	㎡
	7250
	
	

	含税总价
	

	专票税率
	

	工期（不超42天）
	

	付款方式
	


1.两个方案均需报价，最终方案由招标人确认；
2.近期有厂房、宿舍等大型建筑室内拆除业绩单位优先。
投标人（盖章）：
授权代表（签字）： 
日期：
投标人基本情况信息表

	投标人名称
	

	成立日期
	

	注册资本
	

	注册地址
	

	联系人及电话
	

	经营范围
	

	相关资质及等级
	

	项目经理
	

	员工人数（缴纳社保人员）
	

	技术人员人数
	

	技术人员职称
	

	备注
	


六、近三年来所承建类似工程情况一览表

	建设单位名称
	项目名称及建设地点
	拆除面积/

工程规模
	开竣工日 期
	合 同

价 格
	合同履约情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期:

